Приложение

к письму от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О производственном травматизме при работах в ограниченных и замкнутых пространствах (в том числе на объектах водоснабжения и канализации)**

**и мерах его профилактики**

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует, что отмечается высокий уровень производственного травматизма при работах в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе на объектах водоснабжения и канализации.

Так, только в 2021 году произошло 9 групповых несчастных случаях (с гибелью 2 человека и более), в результате которых погибло 29 человек и пострадало 13 человек.

В 2022 году произошло 15 групповых несчастных случаев, в результате которых погибло 38 человек и пострадало 15 человек, а с начала 2023 года - 4 групповых несчастных случая, в результате которых погибло 10 человек.

Следует отметить, что основными причинами несчастных случаев при работах в ограниченных и замкнутых пространствах, являются:

- неудовлетворительная организация производства работ, выражающаяся в несоблюдении требований Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 902н, и Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 29 октября 2020 г. № 758н;

- неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем;

- необеспечение контроля со стороны руководителей и иных должностных лиц работодателя за ходом выполнения работ;

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда;

- нарушение порядка допуска к работам с повышенной опасностью.

Кроме того, вызывает озабоченность тот факт, что несчастные случаи с тяжелыми последствиями при работах в ограниченных и замкнутых пространствах зарегистрированы в муниципальных предприятиях в субъектах Российской Федерации. При этом причинами указанных несчастных случаев также являются неприменение работниками средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в несоблюдении требований Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 902н, и Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 29 октября 2020 г. № 758н.

В целях недопущения производственного травматизма при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе на объектах водоснабжения и канализации работодателям рекомендуем:

- довести до сведения работников и ответственных лиц информацию об основных причинах несчастных случаях при работах в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе на объектах водоснабжения и канализации;

- обеспечить организацию и производство работ в ограниченных и замкнутых пространствах с неукоснительным соблюдением требований Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 902н, и Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 29 октября 2020 г. № 758н;

- исходя из специфики своей деятельности, обеспечить выявление опасностей, связанных с работой на высоте, включая типичные опасности, характерные работе на высоте, и оценку профессиональных рисков, связанных с выявленными опасностями;

- организовать в установленные сроки проведение медицинских осмотров (освидетельствований), проверки знания, обучения и стажировки работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;

- распорядительным актом работодателя определить персонал допущенный к выполнению работ, а также лиц ответственных за подготовку, безопасное выполнение и контроль за проведением работ;

- организовать на регулярной основе проведение тренировочных занятий по отработке навыков безопасного проведения работ, пользованию средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- не допускать к проведению работ работников, не имеющих соответствующего опыта и навыков, не прошедших обучение по охране труда;

- обеспечить контроля за организацией проведения работ в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе на объектах водоснабжения и канализации, в полном соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по охране труда;

- распространить памятки по безопасному проведению работ в колодцах.